Modello per Sportello Unico DPR 447/98                                  Spett.le	Agenzia Regionale 
per la Protezione Ambientale  
				del Piemonte 
Dipartimento di Cuneo

OGGETTO: Richiesta verifica di compatibilità AMBIENTALE, con esclusione delle attività ricadenti negli allegati alla L.R. 14/12/1998, n.40 (V.I.A.).-

sede operativa di …………………………………..

	

q        Prima domanda					q      Variante alla domanda del ………………

Ragione sociale dell’Azienda Agricola ……………………………………………………………………………………………
Con sede legale in …………………………………………… Via ………………………………………Tel……………………
Codice ISTAT attività …………………………………………… P.IVA/C.F. …………………………………………………..
Legale Rappresentante …………………………………..nato a …………………………………… il ………………………….
Residente a …………………………………………………….. in Via …………………………………………………………..
PRESENTA DOMANDA PER LA VERIFICA DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE 

 per la:       q  costruzione            q  ampliamento       q  ristrutturazione       q  variante
    q  cambio di destinazione d’uso                 q  altro ……………………………………………………………
Di un insediamento agricolo – zootecnico quale:
	         	q  stalla            q  silos a trincea       q  vasca per liquami       q  concimaia
		q  tettoia per ricovero animali           q  paddock		 q  altro specificare……………………

sito nel Comune di ………………………………………………Via …………..…………………………………n°…....
Dati catastali: F° …………………….  Mappali …………………………………..       

I progetti le cui modifiche edilizie non comportano significative alterazioni dell’impatto ambientale non necessitano della presentazione della domanda di verifica di compatibilità ambientale; in particolare se l’intervento oggetto della presente domanda non comporta variazioni quali-quantitative della consistenza dell’allevamento, delle acque reflue, del quantitativo delle deiezioni prodotte e/o della capacità di stoccaggio, nonché l’attivazione di nuovi punti d’emissione in atmosfera o mutamenti del clima acustico dell’area dove l’azienda è insediata per cui ha già presentato una precedente richiesta di valutazione di compatibilità ambientale ex art.48 LR 56/77, non occorre compilare del presente istanza. Non è inoltre necessaria la presentazione della presente qualora l’intervento sia sottoposto alla fase di verifica o di valutazione ai sensi dell’art. 4, L.R. 40/98 e s.m.i.(vedi “istruzioni per la corretta compilazione”)
Al contrario, nel caso in cui non sia mai stata presentata richiesta di valutazione della compatibilità ambientale, dovrà essere compilata la presente scheda anche per variazioni poco significative dell’impatto ambientale, qualora l’attività che s’intende svolgere sia compresa nell’elenco delle industrie insalubri di cui al DM 5/9/94.
A tale fine allega alla presente domanda in duplice copia:
•	Elaborati grafici in scala 1:2000 – 1:500 – 1:100 e CTR 1:10.000.
•	Elaborato grafico terreni a disposizione dell’azienda in scala 1:10000
•	Schede sezione 1	– approvvigionamento idrico.
•	Scheda sezione 2	– consistenza attuale dell’allevamento.
•	Scheda sezione 3	– consistenza dell’allevamento dopo l’intervento.
•	Scheda sezione 4	– calcolo “Unità Bovine Adulte” dopo l’intervento.
•	Scheda sezione 5	– potenzialità di ricezione delle strutture aziendali dopo l’intervento.
•	Scheda sezione 6	– smaltimento acque reflue.
•	Scheda sezione 7	– allevamento bovini.
•	Scheda sezione 8	– allevamento suini.
•	Scheda sezione 9	– allevamento avicoli/cunicoli.
•	Scheda sezione 10	– superficie aziendale dei terreni a disposizione.
•	Scheda sezione 11	– silos ed essicatoi.
•	Relazione tecnico descrittiva dell’intervento.
•	Altro (specificare) ……………………………………………………………………………………………………………..
La documentazione tecnica sopra riportata e le schede allegate descrivono le caratteristiche dell’insediamento produttivo e il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che le notizie fornite sono veritiere.
Distinti saluti.

Data…………………….					Firma del richiedente…………………………………………..

ISTRUZIONI PER L’USO: Compilare sempre il presente frontespizio, la scheda con le notizie di carattere generale e le sezioni 1, 2, 3, 4, 5 e 9. Per le restanti parti, compilare soltanto le schede relative a sezioni che riguardano la tipologia di allevamento ed in particolare gli aspetti ambientali che andranno ad essere modificati dall’intervento che si intende attuare.

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
Da sottoporre al Dipartimento A.R.P.A.
NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE

Azienda agricola: …………………………………………………………………..(denominazione/Ragione sociale nuova sede)
Sede operativa in Comune di ………………………………………………………………………………………………………
Via/fraz. ……………………………………………………………………………………………….. n° ………………………
N° addetti ………………………………………..   Zona di insediamento secondo il P.R.G.C. …………………………………
Distanza dalla zona residenziale m …………………………..   Distanza dalla zona cimiteriale m ………………………………
Livello massimo di escursione della falda idrica m. ……………………………………………………………………………….

SEZ 1 – APPROVIGIONAMENTO IDRICO

 

APPROVVIGIONAMENTO	Uso zootecnico m3/anno	Usi civili m3/anno	
ACQUEDOTTO			
POZZI PRIVATI (n°……….)			
DERIVAZIONI DA ACQUE SUPERFICIALI 
nome corpo idrico :…………………...			
TOTALI m3/anno			
Descrivere sommariamente l’uso nel ciclo produttivo:.………………………………………………………………….……...…
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Sistema di misura dell’acqua prelevata da falda: contatore tipo …………………………………………………………………..
Sistema di misura d’acque prelevate da corpi idrici:………………………………………………………………………………

SEZ 2 – CONSISTENZA ATTUALE DELL’ALLEVAMENTO

Capi allevati 	Numero capi	Peso unitario dei capi	Peso totale relativo al fabbricato in oggetto	Peso complessivo allevato in Azienda	
Avicoli-Cunicoli	N°	Kg	ton	ton	
Vacche da latte	N°	Kg	ton	ton	
Bovini ingrasso	N°	Kg	ton	ton	
Suini ingrasso	N°	Kg	ton	ton	
Scrofe	N°	Kg	ton	ton	
Altro : ………………	N°	Kg	ton	ton	
TOTALI	N°	Kg	ton	ton	

SEZ 3 – CONSISTENZA DELL’ALLEVAMENTO DOPO L’INTERVENTO

		

Capi allevati 	Numero capi	Peso unitario dei capi	Peso totale relativo al fabbricato in oggetto	Peso complessivo allevato in Azienda	
Avicoli-Cunicoli	N°	Kg	ton	ton	
Vacche da latte	N°	Kg	ton	ton	
Bovini ingrasso	N°	Kg	ton	ton	
Suini ingrasso	N°	Kg	ton	ton	
Scrofe	N°	Kg	ton	ton	
Altro : ………………	N°	Kg	ton	ton	
TOTALI	N°	Kg	ton	ton	

SEZ 4 – CALCOLO “UNITÀ BOVINE ADULTE” DOPO L’INTERVENTO

			specie		 n. capi		 U.B.A.*		      U.B.A. corrispondenti
		  ..………………..   …………	……….		…………
		  ..………………..   …………	……….		…………
		  ..………………..   …………	……….		…………
		  ..………………..   …………	……….		…………
		  ..………………..   …………	……….		…………
		  ..………………..   …………	……….		…………
		  ..………………..   …………	……….		…………
									totale  …………

(*) fattore di conversione in U.B.A. ricavato dalla TABELLA A, allegata alla D.G.R. 11 febbraio 2002, n. 12-5250.

SEZ 5 – POTENZIALITÀ DI RICEZIONE DELLE STRUTTURE AZIENDALI DOPO L’INTERVENTO

Fabbricato o porzione di fabbricato1	Installazioni presenti nella struttura(2)	Superficie utile3 (m2)	Specie allevata	Superficie a disposizione per capo4 (m2)	Numero capi stabulabili	

						

						

						

(1)indicare riferimenti con gli elaborati grafici
(2)indicare la tipologia di installazioni presenti nella struttura o nella porzione di struttura (cuccette o box per bovini; box, sale parto, gabbie ecc. per suini; gabbie per avicoli-cunicoli ecc.)
(3)indicare esclusivamente la superficie utile all’allevamento (escludere corridoi di passaggio, corsie di servizio ecc.)
(4)dati desumibili dalle apposite tabelle relative alle norme di benessere animale

ANNOTAZIONI EVENTUALI

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Le sezioni 1, 2, 3, 4 e 5 debitamente compilate dal sottoscritto che dichiara, sotto la propria responsabilità, la veridicità delle notizie fornite, sono composte da due pagine e dai seguenti allegati: ……………………………………………………………

Data………………………				         Firma del compilatore………………………………………

SEZ 6 – SMALTIMENTO ACQUE REFLUE

Presenza rete fognaria comunale	q Si distanza m. ………………..	  q No
Distanza dal corpo idrico più vicino m………… portata m3/sec………… con acqua      q costante    q saltuaria <120gg/a

REFLUI DOMESTICI
Presso l’insediamento si generano reflui domestici provenienti dai servizi igienici ? 	q  Si	q No
Indicare il tipo di trattamento di depurazione previsto: q   fossa imhof	f   q   depuratore biologico   q   nulla
Indicare il tipo di recapito finale :	q   fognatura comunale	q   acque superficiali	q   pozzo assorbente
				q   sub-irrigazione	q   vasca stoccaggio m3………………………………..
Indicare la destinazione dei fanghi e/o dei reflui stoccati ………………………………..………………………………………..

E’ stata presentata domanda ex art. 45 Dlgs 152/99 al Presidente della Provincia per l’autorizzazione allo scarico se non recapitante in pubblica fognatura ?      q Si in data ……………..         q No

ACQUE DI LAVAGGIO
Derivanti da: q   sala mungitura	q   locale latte	q   attrezzature    q   disinfezione lavaggio locali

Indicare le modalità di stoccaggio: q vasca liquami m3…..…  q vasca stoccaggio apposita m3…….  q altro …..……………

Indicare il recapito finale:	       q  spandimento su terreno agricolo	q  acque superficiali
		                     q  fognatura comunale      	q  conferimento a terzi        q  altro ………………….……….…

Indicare il tipo di trattamento previsto:      q  fossa imhoff 	q  depuratore biologico       q  altro ……………………………

Per lo scarico dei reflui sopra descritti è stata presentata istanza ai sensi della L.R. 13/90, L.R. 48/93 D.Lgs 152/99 s.m.i.:
•	per tutti i reflui non recapitanti in fognatura:             al Presidente della Provincia       q Si in data ……………q No
•	per i reflui recapitanti in fognatura:     al Sindaco      q Si in data …………….       q No 
       al Presidente del Consorzio gestione integrata della pubblica fognatura e depurazione  q Si in data ……….….. q No
Vi sono acque meteoriche di dilavamento dei piazzali ?	q  Si	q No
Indicare la destinazione di tali acque: ……………………………………………………………………………………………

Calcolo del rapporto kg di azoto/ha di terreno connesso con l’attività di allevamento (art. 28 comma 7 lettera b) D.Lvo 152/99 s.m.i - assimilabilità acque reflue domestiche: 
ton peso vivo allevato .……. x 340 / valore Tab.6 All.5 D.Lvo 152/99 ….… = kg N …….. / ha ……….= kg N per ha ……...

L’area oggetto dell’intervento e la superficie aziendale connessa ricadono in una zona vulnerabile dai nitrati di origine agricola individuate dalla D.C.R. del 29/01/02 n. 219-2992 (2° supplemento al BURP n. 7 del 14/02/2002)     q Si     q No

ANNOTAZIONI EVENTUALI

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
La presente sezione, debitamente compilata dal sottoscritto che dichiara, sotto la propria responsabilità, la veridicità delle notizie fornite, è composta da una pagina e dai seguenti allegati: ……………………………………………………………

Data………………………				         Firma del compilatore………………………………………

SEZ 7 – ALLEVAMENTO BOVINI

Tipologia di allevamento:
q cuccette su grigliato      q cuccette con raschiatore       q lettiera con asporta letame       q lettiera permanente       q mista
se mista indicare:       n° di capi………….. pari a peso allevato ton.…..……/ su grigliato e/o con raschiatore
                                    n° di capi………….. pari a peso allevato ton.…..……/ su lettiera

Aree destinate a paddok o tettoie per ricovero animali:
	superficie del paddock o tettoia: 		m2. …………………
	il paddock è dotato di platea impermeabile 						q Si	q No
	il paddock è dotato di copertura							q Si	q No
	il paddock è dotato di grigliato o canaletta di raccolta con vasca a tenuta del liquame	q Si	q No
						
Notizie sul sistema di smaltimento delle deiezioni e liquami:
q  DEPURAZIONE (allegare relazione tecnica impianto)		        q   STOCCAGGIO e conferimento a terzi
	q  SPANDIMENTO SUL SUOLO A SCOPO AGRONOMICO
q  ALTRO specificare …………………………………………………………………………………………………...
PRESENZA DEL SISTEMA DI TRATTAMENTO:   q Ossigenazione    q Oligolisi	q Altro ………………………………
Sistema di spandimento:       q carrobotte    q altro ……………………………………………………………………….……

1.	ALLEVAMENTI SU GRIGLIATO O CON RASCHIATORE:
Calcolo del liquame prodotto annualmente dai capi allevati: 
	q   allevamento su grigliato :			          liquami = peso(ton.) x N / st            = m3/anno ……….….
q   allevamento con raschiatore (ridurre valore del 30%)    liquami = peso(ton.) x N / st x 70% = m3/anno …………..
q   acque di lavaggio da sala mungitura o locale latte:    m3/giorno …………… x ………..gg.  = m3/anno…………...
									                TOTALE m3………...……

Azoto presente nel liquame kg/m3 ……… (dato ricavato da   q tabella allegata alla DGR 48-12028   q esito analitico allegato)
Liquami  = quantità in m3 di liquame prodotto in 1 anno
Peso = 	peso in tonnellate dei capi allevati
N     =	numero fisso pari a 458 per bovini da ingrasso 190 per bovini a carne bianca (all.to DGR 48.12028 del 30.12.91)
st     =	percentuale del contenuto in solidi totali del liquame (dato ricavabile dalla tabella allegata alla DGR 48-12028  o da esito analitico)
IL QUANTITATIVO DI LIQ. m3/CAPO/ANNO E’ ALTRESÌ RICAVABILE DIRETTAMENTE DALLA TABELLA ALLEGATA ALLA DGR 48-12028

Calcolo del volume delle vasche per lo stoccaggio dei liquami:
(capacità di contenimento non inferiore a 120 gg. - DGR 48-12028, tuttavia il codice di buona pratica agricola approvato con Decreto del 19/4/99 – capitolo “caratteristiche stoccaggio per effluenti” consiglia una capacità pari a 180 gg.): 
q  m3 totali di liquami ………...… / 3 = m3…….……. VOLUME VASCA pari ad una capacità di 120 gg
q  m3 totali di liquami ……….….. / 2 = m3 …………. VOLUME VASCA pari ad una capacità di 180 gg

Volume effettivo delle vasche:
						  esistente				   progetto
•	grigliati sotto pavimento		n°……. capacità m3……………		n°……. capacità m3……………
•	vasche liquame interrate		n°……. capacità m3……………		n°……. capacità m3……………
•	vasche liquame aperte		n°……. capacità m3……………		n°……. capacità m3……………
						 TOTALE GENERALE m3…………………

2.	ALLEVAMENTI SU LETTIERA PERMANENTE O CON ASPORTA LETAME:
Tipo di lettiera: 
    	q paglia           q segatura           q lolla di riso           q stocchi di mais           q altro ……………………………..….

Calcolo del letame prodotto annualmente dai capi allevati:
m3 di letame/anno = 30 m3 per ogni ton di peso vivo*     -    30 m3 x ton…..…....………= m3………………….

(*) valori ricavati dal manuale “Liquami zootecnici”.

Calcolo della superficie necessaria per la platea:
m3 tot./h concimaia (max 2 m)/ 3 o 4 volte l’anno - il codice di buona pratica agricola approvato con Decreto del 19/4/99 - capitolo “caratteristiche stoccaggio per effluenti” consiglia una capacità di contenimento pari a 90 - 120 gg.: 
-	m3…….….. / h…….… / 3  = m2…..……..   superficie pari a 120 gg di contenimento
-	m3….…….. / h…….… / 4  = m2…..……..   superficie pari a 90 gg di contenimento

Dimensione effettiva della platea in progetto ………… m2  e/o esistente ………… m2

Calcolo delle urine e del colaticcio derivanti dall’utilizzo di lettiera con asporta letame: 
5 m3 per ton di peso vivo*   -    5 m3 x ton…..…....………= m3………………….
		
Dimensioni della vasca = m3 tot. …..…. / 3 = m3 …..…..…… pari ad una capacità di 120 giorni (così come indicato nel codice di buona pratica agricola approvato con Decreto del 19/4/99 - capitolo “caratteristiche stoccaggio per effluenti”).

Calcolo delle urine e del colaticcio derivanti dall’utilizzo di lettiera permanente1:
4 m3 per ton di peso vivo*   -    4 m3 x ton…..…....………= m3………………….

Dimensioni della vasca = m3 tot. ……….. / 3 = m3 ……… pari ad una capacità di 120 giorni (così come indicato nel codice di buona pratica agricola approvato con Decreto del 19/4/99 - capitolo “caratteristiche stoccaggio per effluenti”).

Volume effettivo della vasca urine in progetto ………… m3 e/o esistente ………… m3

(*) valori ricavati dal manuale “Liquami zootecnici”.

(1) qualora si tratti di bovini ad ingrasso e la lettiera venga asportata a fine ciclo ed immediatamente destinata all’utilizzazione in agricoltura e/o qualora i tempi di permanenza nella concimaia siano ridotti e di conseguenza sia ridotta la formazione di colaticci dovuta alla percolazione ed alle precipitazioni atmosferiche, il valore in m3 per ogni tonn. di peso vivo può essere ridotto da 4 a 2.

ANNOTAZIONI EVENTUALI:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
La presente sezione, debitamente compilata dal sottoscritto che dichiara, sotto la propria responsabilità, la veridicità delle notizie fornite, è composta da due pagine e dai seguenti allegati: …………………………………………………………………

Data………………………				Firma del compilatore………………………………………

SEZ 8 – ALLEVAMENTO SUINI

Tipologia di allevamento:   q Ciclo chiuso     q Ciclo aperto      q Ingrasso      q Altro ...………………….

Pavimentazione del ricovero:

q pavimentazione piena con canalina    q pavimentazione piena con corsia di      q pavimentazione piena con corsia di
    per lo scarico delle deiezioni	           defecazione interna su fessurato	        defecazione esterna su fessurato

q pavimentazione piena con lettiera      q pavimentazione piena con lettiera	    q pavimentazione piena con corsia di 
    permanente			           limitata a corsia di defecazione esterna      defecazione interna su fessurato e 
									        lettiera in corsia esterna
q pavimentazione totalmente fessurata       q altro ………………………………..
					           ………………………………..

Nel caso di pavimentazione piena senza lettiera o pavimentazione fessurata sono presenti sistemi per l’asportazione frequente delle deiezioni dal sottogrigliato (ricircolo, raschiatore, ecc.)	q No   q Si (specificare quali) ……….…….……………………

Notizie sul sistema di smaltimento delle deiezioni e liquami:
q  DEPURAZIONE (allegare relazione tecnica impianto)		        q   STOCCAGGIO e conferimento a terzi
	q  SPANDIMENTO SUL SUOLO A SCOPO AGRONOMICO
q  ALTRO specificare …………………………………………………………………………………………………...
PRESENZA DEL SISTEMA DI TRATTAMENTO:  q Ossigenazione    q Oligolisi	q Altro ………………………………
Sistema di spandimento:       q   carrobotte    q   altro …………………………………………………………………….……

1.	ALLEVAMENTI SU GRIGLIATO:
Calcolo del liquame prodotto annualmente dai capi allevati:
	q   allevamento su grigliato :		               liquami = peso(ton.) x N / st   =  m3/anno ……….……..….
q   acque di lavaggio e disinfezione:             m3/giorno …………… x ………..gg.   =  m3/anno …….…………...
									   TOTALE m3………..…...……
Azoto presente nel liquame kg/m3 ……… (dato ricavato da   q tabella allegata alla DGR 48-12028   q esito analitico allegato)
Liquami  = quantità in m3 di liquame prodotto in 1 anno
Peso = 	peso in tonnellate dei capi allevati
N     =	numero fisso pari 230 per suini (all.to DGR 48.12028 del 30.12.91)
st     =	percentuale del contenuto in solidi totali del liquame (dato ricavabile dalla tabella allegata alla DGR 48-12028  o da esito analitico)
IL QUANTITATIVO DI LIQ. m3/CAPO/ANNO E’ ALTRESÌ RICAVABILE DIRETTAMENTE DALLA TABELLA ALLEGATA ALLA DGR 48-12028

Calcolo del volume delle vasche per lo stoccaggio dei liquami:  
(capacità di contenimento non inferiore a 120 gg. - DGR 48-12028, tuttavia il codice di buona pratica agricola approvato con Decreto del 19/4/99 - capitolo “caratteristiche stoccaggio per effluenti” consiglia una capacità pari a 180 gg.):
q  m3 totali di liquami ………...… / 3 = m3…….……. VOLUME VASCA pari ad una capacità di 120 gg
q  m3 totali di liquami ……….….. / 2 = m3 …………. VOLUME VASCA pari ad una capacità di 180 gg

Volume effettivo delle vasche:
						  esistente				   progetto
•	grigliati sotto pavimento		n°……. capacità m3……………		n°……. capacità m3……………
•	vasche liquame interrate		n°……. capacità m3……………		n°……. capacità m3……………
•	vasche liquame aperte		n°……. capacità m3……………		n°……. capacità m3……………
						 TOTALE GENERALE m3…………………

2.	ALLEVAMENTI SU LETTIERA:
Tipo di lettiera:        q paglia           q segatura           q lolla di riso           q stocchi di mais           q altro ……………..….
Calcolo del letame prodotto annualmente dai capi allevati:
•	m3 di letame/anno derivanti da utilizzo di lettiera permanente = 31.2 m3 per ogni ton di peso vivo*
31.2 m3 x ton…..…....………= m3………………….

(*) valori ricavati dal manuale “Liquami zootecnici”.

•	m3 di letame/anno derivanti da utilizzo di lettiera limitata alla corsia di defecazione = 25.2 m3 per ogni ton di peso vivo*

25.2 m3 x ton…..…....………= m3………………….

Calcolo della superficie necessaria per la platea:
m3 tot. letame/h concimaia (max 2 m) / 3  o 4 volte l’anno - il codice di buona pratica agricola approvato con Decreto del 19/4/99 - capitolo “caratteristiche stoccaggio per effluenti” consiglia una  capacità di contenimento pari a 90 - 120 gg.: 

-	m3…….….. / h…….… / 3  = m2…..……..   superficie paria a 120 gg di contenimento
-	m3….…….. / h…….… / 4  = m2…..……..   superficie paria a 90 gg di contenimento

Dimensione effettiva della platea in progetto ………… m2  e/o esistente ………… m2

Calcolo delle urine e del colaticcio derivanti dall’utilizzo di lettiera permanente = 0.4 m3 per ogni ton di peso vivo*

0.4 m3 x ton…..…....………= m3………………….

Calcolo delle urine e del colaticcio derivanti dall’utilizzo di lettiera limitata alla corsie di defecazione = 6 m3 per ogni ton di peso vivo*
6 m3 x ton…..…....………= m3………………….

Calcolo del volume della vasca:
m3 tot. colaticcio…………../ 3  =  m3 ..……… pari ad una capacità di 120 giorni (così come indicato nel codice di buona pratica agricola approvato con Decreto del 19/4/99 - capitolo “caratteristiche stoccaggio per effluenti”)

Volume effettivo della vasca urine in progetto ………… m3  e/o esistente ………… m3

(*) valori ricavati dal manuale “Liquami zootecnici”.

ANNOTAZIONI EVENTUALI:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
La presente sezione, debitamente compilata dal sottoscritto che dichiara, sotto la propria responsabilità, la veridicità delle notizie fornite, è composta da due pagine e dai seguenti allegati: …………………………………………………………………

Data………………………				Firma del compilatore………………………………………

SEZ 9 – ALLEVAMENTO AVICOLI/CUNICOLI

Tipo di animali:             q   Avicoli          q   Cunicoli
Tipologia di allevamento:         q   a pavimento con lettiera in    ……………..
				          q   in gabbie con vasche raccolta deiezioni
				          q   in gabbie con asportazione meccanica delle deiezioni

Tipologia pavimentazione:	q battuto in cls		q altro…………………………………………..
					q terra mista a ghiaia con sottostante strato in argilla

In caso di battuto in terra mista a ghiaia con sottostante strato in argilla prevedere il ripristino dello stesso ogni volta che vengono asportate le deiezioni. 
  spessore strato di detrito m ………….               spessore strato argilla m ………….

Tipologia deiezioni: 	q palabili      q liquide
Sistema di stoccaggio delle deiezioni:	q vasca a tenuta      q concimaia        q  altro …………………………….……
Notizie sul sistema di smaltimento delle deiezioni e liquami:
q  DEPURAZIONE (allegare relazione tecnica impianto)		        q   STOCCAGGIO e conferimento a terzi
	q  SPANDIMENTO SUL SUOLO A SCOPO AGRONOMICO
q  ALTRO specificare ……………………………………………………………………………………………...
PRESENZA DEL SISTEMA DI TRATTAMENTO: q Ossigenazione   q Oligolisi   q Altro …………………………………
Sistema di spandimento:       q   carrobotte    q   altro …………………………………………………………………….……

1.	ALLEVAMENTI CON PRODUZIONE DI LIQUAME:
Calcolo del liquame prodotto annualmente dai capi allevati: 
       CONIGLI:	
m3 di liquame/anno = 14.6 m3 per ogni ton di peso vivo*     -   14.6 x ton………...…..= m3 …….……….
        AVICOLI:	              q  Ovaiole        q  Broiler      q  Tacchini

m3 di liquame/anno: n° capi ……………. x m3/capo/anno …………….   =    m3/liquami/anno ……………..
IL QUANTITATIVO DI LIQ. m3/CAPO/ANNO E’ RICAVABILE DALLA TABELLA ALLEGATA ALLA DGR 48-12028
Azoto presente nel liquame kg/m3 ……… (dato ricavato da   q tabella allegata alla DGR 48-12028   q esito analitico allegato)

Calcolo del volume delle vasche per lo stoccaggio dei liquami:
(capacità di contenimento non inferiore a 120 gg. - DGR 48-12028, tuttavia il codice di buona pratica agricola approvato con Decreto del 19/4/99 - capitolo “caratteristiche stoccaggio per effluenti” consiglia una  capacità pari a 180 gg.): 
q  m3 totali di liquami ………...… / 3 = m3…….……. VOLUME VASCA pari ad una capacità di 120 gg
q  m3 totali di liquami ……….….. / 2 = m3 …………. VOLUME VASCA pari ad una capacità di 180 gg

Volume effettivo delle vasche:
						  esistente				   progetto
•	vasche sotto le gabbie		n°……. capacità m3……………		n°……. capacità m3……………
•	vasche liquame esterne		n°……. capacità m3……………		n°……. capacità m3……………
						 TOTALE GENERALE m3…………………

2.	ALLEVAMENTI CON PRODUZIONE DI DEIEZIONI PALABILI:
Calcolo delle deiezioni palabili prodotte annualmente dai capi allevati: 
CONIGLI:  m3 di deiezioni/anno = 73.2 m3 per ogni ton di peso vivo*     -   73.2 x ton………...…..= m3 …….……….  AVICOLI:   m3 di deiezioni/anno
q  Ovaiole (in gabbia con fossa aerata) = 39.5 m3 per ogni ton di peso vivo*     -   39.5 x ton………...…..= m3 …….……….
q  Broiler (a terra) = 18.5 m3 per ogni ton di peso vivo*     -   18.5 x ton………...…..= m3 …….……….
q  Tacchini = 26.5 m3 per ogni ton di peso vivo*     -   26.5 x ton………...…..= m3 …….……….

(*) valori ricavati dal manuale “Liquami zootecnici”.

Calcolo della superficie necessaria per la platea:
m3 tot. letame/h concimaia (max 2 m) / 3 o 4 volte l’anno - il codice di buona pratica agricola approvato con Decreto del 19/4/99 - capitolo “caratteristiche stoccaggio per effluenti” consiglia una  capacità di contenimento pari a 90 - 120 gg.: 
-	m3…….….. / h…….… / 3  = m2…..……..   superficie paria a 120 gg di contenimento
-	m3….…….. / h…….… / 4  = m2…..……..   superficie paria a 90 gg di contenimento
Dimensione effettiva della platea in progetto ………… m2  e/o esistente ………… m2

Cubatura eventuale vasca di raccolta delle acque di lavaggio a fine ciclo = da 0.15 a 2 m3 per ogni ton di peso vivo a seconda del quantitativo di acqua utilizzata*
m3  effettivi della vasca = ……………….

(*) valori ricavati dal manuale “Liquami zootecnici”.

ANNOTAZIONI EVENTUALI:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
La presente sezione, debitamente compilata dal sottoscritto che dichiara, sotto la propria responsabilità, la veridicità delle notizie fornite, è composta da due pagine e dai seguenti allegati: …………………………………………………………………

Data………………………				Firma del compilatore………………………………………

SEZ 10 – SUPERFICIE AZIENDALE DEI TERRENI A DISPOSIZIONE

Superficie coltivata in proprietà:							ha.
Superficie in affitto:								ha.
Superficie in asservimento:							ha.
Superficie totale:								ha.
Superficie occupata dai fabbricati:							ha.
Superficie ricadente in fasce di rispetto:						ha.
Totale superficie disponibile:							ha.

L’Azienda rispetta il rapporto peso vivo/ha previsto dalle N.T.A. del Piano Regolatore		q  Si	q No
E’ stata già presentata domanda alla Provincia ai sensi della L.R. 13/90 e L.R. 37/96 con le modalità della DGR 48-12028 del 30.12.91, per l’Autorizzazione allo spandimento del liquame sul suolo agricolo a scopo agronomico: q No  q Si in data .………...
Tipologia dei terreni Aziendali secondo le classi di tessitura USDA (secondo la “Carta delle classi tessiturali del SUBSOIL” elaborata dall’I.P.L.A. – marzo 2001)						cl.	...........................
Tipologia classi di vulnerabilità stabilite dai regolamenti locali:			cl.	...........................	

Descrivere il ciclo colturale praticato nell’azienda:	...............................................................................………………………......
..................................................................................................................................................................………………..…………...
..................................................................................................................................................................………………..…………...
Tipo di alimentazione dei capi allevati:…….............................................................................................…………………………...

Disinfezione dei locali:
Prodotti utilizzati per la disinfezione e pulizia dei locali: …….......………………....................................................................……
Sistema utilizzato per la disinfezione: ………….....................……………..............................................................................……..
Frequenza della disinfezione: ..................………………………………………………………………………………………........
Recapito finale dell’eventuale liquido derivante dalla disinfezione:  ................……………………...............................…..........….

SEZ 11 – SILOS ED ESSICATOI

Silos a trincea per insilati : 
	Superficie :		m2.………………….		Altezza :	m ………………..
	Il silos è stato dotato di platea impermeabile :		q  Si	q No
	Esiste pozzetto di raccolta del liquido di fermentazione :	q  Si	q No
Essicatoio cereali:
	L’attività  è svolta             q  per conto proprio		 q  per conto terzi *
	Capacità di essicazione 		q.li/h………………..		q.li/giorno ………………………….
	Potenzialità in Kcal/h dell’impianto : Kcal/h …………………..	Combustibile utilizzato : ………………………
	Distanza dall’abitazione confinante	m ………………..	Altezza camino : ………………………………
Presenza di impianto di abbattimento polveri 	q  Si	q No		Tipo : ………………………………...
(*) Allegare domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88 secondo le modalità previste dalla Determina Regionale n° 18 del 20/01/2000

ANNOTAZIONI EVENTUALI:

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Le sezioni 10 e 11 debitamente compilate dal sottoscritto che dichiara, sotto la propria responsabilità, la veridicità delle notizie fornite, sono composte da una pagina e dai seguenti allegati: …………………………………………………………………

Data  ………………….			  			Firma del compilatore…………………………………..

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA’ DI LIQUAME DISTRIBUIBILE PER
ETTARO IN FUNZIONE DEL TIPO DI ANIMALE ALLEVATO E DEL PESO UNITARIO
 (Tabella allegata alla DGR 48-12028 del 30.12.1991)

Terreni sabbiosi, franchi e 
franco sabbiosi – 250 KgN/ha anno

Altri terreni
500 KgN/ha anno

Tipo di animale	Peso  capo	Azoto  Kg/N anno	s.t. (%)	Liquami m3/anno	Azoto Kg/ m3	Liquami mc/ha anno	Carico  bestiame capi/ha	Carico bestiame t.p.v./ha	Liquami m3/ha anno	Carico bestiame capi/ha	Carico bestiame t.p.v./ha	
Bovini	100,00	9,85	5,00	3,79	2,60	96,22	25,38	2,54	192,43	50,76	5,08	
			3,00	6,32	1,56	160,36			320,72			
			1,00	18,95	0,52	481,09			962,17			
	300,00	37,23	8,50	10,95	3,40	73,52	6,72	2,01	147,04	13,43	4,03	
			5,00	18,61	2,00	124,98			249,96			
			3,00	31,02	1,20	208,30			416,60			
	500,00	82,12	12,00	18,43	4,46	56,11	3,04	1,52	112,22	6,09	3,04	
			10,00	22,12	3,71	67,33			134,66			
			5,00	44,23	1,86	134,66			269,32			
												
Suini	25,00	4,11	6,00	0,96	4,29	58,24	60,88	1,52	116,48	121,77	3,04	
			3,00	1,91	2,15	116,48			232,96			
			1,00	5,74	0,72	349,45			698,00	89,00		
	70,00	11,50	6,00	2,68	4,29	58,24	21,74	1,52	116,48	43,49	3,04	
			3,00	5,36	2,15	116,48			232,96			
			1,00	16,07	0,72	349,45			698,89			
	100,00	16,43	6,00	3,83	4,29	58,24	15,22	1,52	116,48	30,44	3,04	
			3,00	5,36	2,15	116,48			232,96			
			1,00	16,07	0,72	349,45			698,89			
	150,00	24,64	6,00	5,74	4,29	58,24	10,15	1,52	116,48	20,29	3,04	
			3,00	11,48	2,15	116,48			232,96			
			1,00	34,44	0,72	349,45			698,89			
Avicoli:												
Ovaiole	1,80	0,55	25,00	0,04	12,69	19,70	454,55	0,82	19,70	909,09	1,64	
												
Broiler	0,90	0,36	25,88	0,03	12,90	19,38	694,44	0,63	18,38	1388,89	1,25	
												
Tacchini	6,80	1,53	25,53	0,12	13,19	18,95	163,40	1,11	37,91	326,80	2,22	
N.B. : i valori riportati sono stati tratti dagli Standard of A.S.A.E. 1990 e si riferiscono a deiezioni (feci + urine) fresche più o meno diluite. Nella determinazione dell’azoto non si è pertanto tenuto conto delle perdite di azoto ammoniacale legate ai trattamenti e alla distribuzione in campo.

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO KG DI AZOTO PER ETTATO 
(Tabella 6 allegato 5 del D.Lvo  152/99 s.m.i.)

SPECIE ALLEVATA	PESO VIVO MEDIO PER ANNO (TONNELLATA) 
CORRISPONDENTE ALLA PRODUZIONE DI 340 KG DI AZOTO, 	
Suini	3	
Bovini	4	
Avicoli	2.1	
Cunicoli	2.4	
Ovicaprini	3.4	
Equini	4	

TABELLA PER LA CONVERSIONE IN UNITÀ BOVINA ADULTA (U.B.A.) DI TUTTE LE SPECIE PIÙ COMUNEMENTE ALLEVATE
(Tabella A allegata alla DGR 12-5250 del 11.02.2002)

specie	U.B.A.	n. capi/U.B.A.	
BOVINI			
1. Allevamento			
vacche (oltre 3 anni)	1,00	1,00	
manze (2-3 anni)	0,80	1,25	
manzette (1-2 anni)	0,60	1,67	
tori	1,00	1,00	
torelli	0,70	1,43	
2. Ingrasso			
vitelli e vitelle	0,40	2,50	
			
OVINI			
pecore e montoni	0,15	6,67	
altri soggetti	0,05	20,00	
			
CAPRINI			
capre e arieti	0,15	6,67	
altri soggetti	0,05	20,00	
			
EQUINI			
adulti	1,00	1,00	
puledri	0,60	1,67	
specie	U.B.A.	n. capi/U.B.A.	
SUINI			
scrofe	0,30	3,33	
verri	0,35	2,86	
adulti sup. 6 mesi	0,26	3,85	
scrofette 3-6 mesi	0,20	5,00	
magroni 3-6 mesi	0,24	4,17	
suinetti fino 3 mesi	0,15	6,67	
			
POLLAME	(100 capi)		
ovaiole-galli	1,30	77	
pollastri	0,50	200	
			
CONIGLI	(100 capi)		
adulti riproduzione	2,50	40	
giovani ingrasso	1,10	91	
			
TACCHINI – OCHE	(100 capi)		
oltre 6 mesi	3,00	33	
fino 6 mesi	2,00	50	

RICHIESTA DI VERIFICA DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE
ISTRUZIONI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE

I progetti le cui modifiche edilizie non comportano significative alterazioni dell’impatto ambientale non necessitano della presentazione della domanda di verifica di compatibilità ambientale: in particolare se l’intervento oggetto della presente domanda non comporta variazioni quali-quantitative della consistenza dell’allevamento, delle acque reflue, del quantitativo delle deiezioni prodotte e/o della capacità di stoccaggio, nonché l’attivazione di nuovi punti d’emissione in atmosfera o mutamenti del clima acustico dell’area dove l’azienda è insediata per cui ha già presentato una precedente richiesta di valutazione di compatibilità ambientale ex art.48 LR 56/77, non occorre compilare la presente istanza. 
Al contrario, nel caso in cui non sia mai stata presentata richiesta di valutazione della compatibilità ambientale, dovranno essere compilate la presente domanda e le relative schede anche per variazioni poco significative dell’impatto ambientale, qualora l’attività che s’intende svolgere sia compresa nell’elenco delle industrie insalubri di cui al DM 5/9/94.
La domanda per la richiesta di verifica di compatibilità ambientale (con esclusione delle attività ricadenti negli allegati alla L.R. 14/12/1998, n.40 e s.m.i.– V.I.A. – per  cui non è necessario presentare la verifica di compatibilità) comprende una parte generale (A) ed una parte specifica divisa in schede (B). Tutta la documentazione dovrà essere presentata in duplice copia.
(A)	La parte generale, che comprende il frontespizio (contenente i dati dell’azienda richiedente, la tipologia di intervento per cui si propone istanza, l’elenco delle sezioni compilate e degli allegati presentati, la sottoscrizione di responsabilità sulle informazioni fornite), la pagina relativa alle notizie di carattere generale ed alle sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10 vanno sempre compilate dal richiedente.
(B)	La parte specifica è stata divisa in schede, ognuna contenente una o più sezioni da compilarsi in ragione della tipologia di allevamento condotto dall’azienda e dagli aspetti ambientali che andranno ad essere modificati dall’intervento che si intende attuare. Ogni sezione è stata predisposta affinché ogni aspetto individuato come di interesse dell’A.r.p.a. possa essere descritto nelle apposite sezioni.

N.B.: per allevamenti di animali non previsti nelle tabelle e/o per chiarimenti sulla compilazione, si invita a richiedere informazioni direttamente all’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (A.R.P.A.) territorialmente competente:

Unità Operativa Territoriale di Bra
Via Vittorio Veneto, 14b – Bra (CN)
Tel. 0172421234 – Fax 0172/415833

Unità Operativa Territoriale di Cuneo
Via Massimo D’Azeglio, 8 – Cuneo
Tel. 01716075256 – Fax 01726075205

Unità operativa Territoriale di Fossano
Via Camponogara, 51 – Fossano (CN)
Tel. 0172691681 – Fax 0172691397

Unità Operativa Territoriale di Mondovì
Via Beccaria, 5 – Mondovì (CN)
Tel. 0174553005 – Fax 0174553005

Si indica di seguito un elenco non esaustivo delle principali istanze specifiche in campo ambientale alle quali l’attività potrebbe essere soggetta:

1.	Autorizzazione scarichi idrici (reflui derivanti da sala mungitura, da sala latte, da servizi igienici annessi all’attività, ecc…): presentazione della domanda al Presidente della Provincia di Cuneo per i reflui non recapitanti in pubblica fognatura o al Sindaco per i reflui recapitanti in pubblica fognatura (modulistica reperibile presso L’Ufficio Tutela Ambiente della Provincia di Cuneo o presso il Comune di appartenenza).
2.	Autorizzazione/comunicazione allo spandimento dei liquami: presentazione della domanda/comunicazione alla Provincia di Cuneo (modulistica reperibile presso l’Ufficio Tutela Ambiente della provincia di Cuneo).
3.	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera: presentazione della domanda alla Provincia – Servizio Tutela Ambiente (modalità di presentazione e modulistica: Delibera Regionale n. 18 del 20/01/2000)

INFORMAZIONI SUGLI INTERVENTI SOTTOPOSTI ALLA FASE DI VERIFICA O DI VALUTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 4, L.R. 40/98 E S.M.I

Come già specificato non è necessaria la presentazione della presente qualora l’intervento sia sottoposto alla fase di verifica o di valutazione ai sensi dell’art. 4, L.R. 40/98 e s.m.i..
Al fine di stabilire se l’intervento in oggetto sia sottoposto alla fase di verifica o di valutazione ai sensi dell’art. 4, L.R. 40/98 e s.m.i.. occorre verificare se lo stesso rientra nella categoria progettuale n.16, allegato A2, L.R. 40/98 e s.m.i. (fase di valutazione) o nella categoria progettuale n.1, allegato B2, L.R. 40/98 e s.m.i. (fase di verifica). Per gli interventi che rientrano nella categoria progettuale n.1, allegato B2, L.R. 40/98 e s.m.i. occorre inoltre tenere in considerazione quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Provinciale di Cuneo n.221 del 09/04/02.

BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO

LIQUAMI ZOOTECNICI – MANUALE PER L’UTILIZZAZIONE AGRONOMICA realizzato dal Centro Ricerche Produzioni Animali ed edito dall’Informatore Agrario.